**Kovové prášky nanášené plamenem (prášky nástřikové)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prášek** | **ks** | **1 ks / kg** | **Celkem kg** |
| UTP EB 2007 – FENICRMOSIC | 32 ks | ( 1 kg ) | 32 |
| UTP EB 2005 – NICRBSIFEAL + WC | 3 ks + 5 ks | ( 1 kg ) | 3 + 5 |
| METOXID 6 – 3024 | 1 ks | ( 5 kg ) | 5 |
| UTP MX 6 – 3017.2 | 2 ks | ( 0,5 kg ) | 1 |
| UTP MA 6 – 3016.3 | 5 ks | ( 0,5 kg ) | 2,5 |
| UTP HA – 8 SS  | 2 ks | ( 0,5 kg ) | 1 |
| UTP HA – 7  | 2 ks | ( 0,5 kg ) | 1 |
| UTP EB – 1001 NIAL | 7 ks | ( 1 kg ) | 7 |
| UTP EXOBOND 1001 | 3 ks | ( 1 kg ) | 3 |
| UTP EXOBOND 1002 N  | 18 ks | ( 1 kg ) | 18 |
| UTP PLAST 4 – 3013 | 1 ks | ( 0,7 kg ) | 0,7 |
| Stříkací pistole UNI-SPRAY-JET EXOBOND hořák | 1 ks | sada | --------------------- |
|  | **Celkem prášků v kg = 79,2** |

Kompresor malý – **TWISTER 2300 W AGRE**

 r.v. 2003

 typ : B 50c 11X

 kapacita 50 l

 1,5 kW

 11 bar

 váha 48 kg